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青岛市气象局               2026年7月1日
6月份雨情、水情和墒情综述
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]6月份，全市平均降水量26.4mm，比历年同期偏少67.2%,比去年同期偏少78.0%，在1952～2026年共75年历史同期降水量系列中，从小到大排第9位，降水偏少。
7月1日8时，全市23座大、中型水库蓄水量48326万方，在1960～2026年共67年历史同期蓄水量系列中，从大到小排第1位，蓄水较多。
6月份，部分河道出现径流，洪峰流量0.02～26.4立方米每秒。
一、雨情
（一）概述
6月份，全市平均降水量26.4mm，比历年同期（80.5mm）偏少67.2%，比去年同期（120.1mm）偏少78.0%。与历年同期比较，各区市偏少14.8%～96.4%；与去年同期比较，各区市偏少36.1%～97.9%。详见表一。
1～6月，全市平均降水量175.2mm，比历年同期（199.7mm）偏少12.3%，比去年同期（228.2mm）偏少23.2%。各区市1～6月份降水，与历年同期相比，除平度偏多19.5%外，其他各区市偏少1.4%～36.8%；与去年同期相比，除平度偏多8.6%外，其他各区市偏少5.0%～49.7%。详见表二。
（二）降水区域分布
6月份，降水区域分布极不均匀。青岛市区、崂山区、城阳区、西海岸、即墨区和胶州市大部分地区降水量较小，在10.0mm以下，莱西西南部和平度大部分地区降水量较大，在50.0mm以上；其他地区降水量在10.0~50.0mm之间。莱西市葛家埠水文站降水量最大，为141.9mm，即墨区窑上降水量最小，为0.5mm，最大点降水量为最小点降水量的283.8倍。
（三）降水时程分布
6月份，全市平均降水量26.4mm，降水日数10天。其中，上旬4天，中旬3天，下旬3天。
全市平均雨量超过5.0 mm的降水过程有1次：
6月30日6时至7月1日6时，全市平均降水量19.9mm，降水量排在前三位的站点是：莱西葛家埠133.8mm，平度崔召115.5mm，平度东窝洛子102.5mm。最大1小时降水量为莱西葛家埠121.9mm（6月30日14时-30日15时），为本站1955年建站以来1小时降水量最大值。
二、 水情
（一）水库水情
6月1日8时，全市23座大中型水库（不含棘洪滩）蓄水53367万方（大型水库28292万方，中型25075万方），比历年同期多蓄32172万方（大型多蓄19124万方，中型多蓄13048万方），比去年同期多蓄6896万方（大型多蓄3635万方，中型多蓄3261万方）。
6月份降水较少，23座大中型水库共进水约220万方，进水量较多的水库有：尹府水库进水125万方，黄山水库进水24万方。
7月1日8时，全市23座大中型水库（不含棘洪滩）蓄水48326万方（大型水库26055万方，中型22271万方），比历年同期多蓄28949万方（大型多蓄17905万方，中型多蓄11044万方），比去年同期多蓄851万方（大型多蓄815万方，中型多蓄36万方）。目前，23座大、中型水库蓄水位均在汛中限制水位以下。
（二）河道水情
[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60]6月份，受降雨和工程调度影响，全市大部分主要河道出现较小径流过程，最大洪峰流量为泽河郑家水文站26.4（单位：立方米每秒，下同）。
12日19:49泽河郑家水文站洪峰流量26.4；
14日08:00小沽河葛家埠水文站洪峰流量5.86；
20日08:00大沽河南村水文站洪峰流量25.0。
7月1日8时，小沽河葛家埠水文站流量2.87，猪洞河沙窝水文站流量1.90，张村河东韩水文站流量1.16，墨水河华桥水文站流量1.10，其他主要河道流量较小或处于河干、断流状态。
三、土壤墒情
6月上旬，部分地区存在中旱。根据6月11日土壤墒情监测数据显示，全市小麦地平均土壤相对湿度为70.6%，胶州西南部出现中度干旱，其他地区墒情适宜；春播地平均土壤相对湿度为78.3%，墒情适宜。
6月中旬，部分地区存在轻旱。根据6月21日土壤墒情监测数据显示，全市夏播地平均土壤相对湿度为72.2%，墒情适宜，春播地平均土壤相对湿度为69.3%，平度东北部出现轻度干旱，其他地区墒情适宜。
6月中下旬降水较少， 仅在6月30日，莱西、平度等北部地区发生短历时较大降水，南部地区旱情持续发展。7月1日8时，全市夏播地平均土壤相对湿度为71.1%，胶州西南部出现轻度干旱，其他地区墒情适宜；春播地平均土壤相对湿度为66.0%，崂山、城阳、西海岸、即墨南部出现轻度干旱，胶州西南部出现中度干旱，其他地区墒情适宜。
附：1.青岛市2026年6月降水量与历年同期降水量比较表（表一）
2.青岛市2026年1～6月份降水量与历年同期降水量比较表（表二）
3.青岛市大中型水库水情统计表（表三）
[bookmark: _GoBack]4.青岛市2026年6月份降水量等值面图

送：市委书记，市 长，市委副书记，分管副市长，市委秘书长，市政府秘书长，市委分管副秘书长，市政府分管副秘书长，市委办公厅，市政府办公厅，市委总值班室，市政府总值班室，市直机关工委，市应急管理局，市农业农村局，有关单位。
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青岛市2026年6月份降水量与历年同期降水量比较表

	    表一                                 
	
	
	
	单位: mm
	
	单位: mm

	区 市
	降水量
	历年同期降水量
	比       较
	去年同期降水量
	比      较

	
	
	
	+多 -少
	%
	
	+多 -少
	%

	[bookmark: _Hlk202337823]市 区
	3.7
	82.3
	-78.6
	-95.5
	178.0
	-174.3
	-97.9

	城 阳
	4.6
	77.5
	-72.9
	-94.1
	135.2
	-130.6
	-96.6

	崂 山
	4.7
	93.6
	-88.9
	-95.0
	225.7
	-221.0
	-97.9

	胶 州
	9.2
	79.0
	-69.8
	-88.4
	91.3
	-82.1
	-89.9

	即 墨
	9.5
	78.1
	-68.6
	-87.8
	138.9
	-129.4
	-93.2

	西海岸
	3.2
	89.0
	-85.8
	-96.4
	153.3
	-150.1
	-97.9

	平 度
	64.0
	75.1
	-11.1
	-14.8
	100.2
	-36.2
	-36.1

	莱 西
	33.7
	79.9
	-46.2
	-57.8
	92.2
	-58.5
	-63.4

	全市平均
	26.4
	80.5
	-54.1
	-67.2
	120.1
	-93.7
	-78.0



	青岛市2026年1～6月降水量与历年同期降水量比较表

	表二
	
	
	
	
	
	单位: mm

	区 市
	降水量
	历年同期降水量
	比       较
	去年同期降水量
	比      较

	
	
	
	+多 -少
	%
	
	+多 -少
	%

	[bookmark: _Hlk202337817]市 区
	156.0
	214.0
	-58.0
	-27.1
	283.7
	-127.7
	-45.0

	城 阳
	144.5
	198.5
	-54.0
	-27.2
	256.1
	-111.6
	-43.6

	崂 山
	180.6
	241.3
	-60.7
	-25.2
	358.7
	-178.1
	-49.7

	胶 州
	152.4
	199.7
	-47.3
	-23.7
	194.1
	-41.7
	-21.5

	即 墨
	149.7
	194.3
	-44.6
	-23.0
	248.8
	-99.1
	-39.8

	西海岸
	141.6
	224.2
	-82.6
	-36.8
	268.7
	-127.1
	-47.3

	平 度
	222.0
	185.7
	36.3
	19.5
	204.5
	17.5
	8.6

	莱 西
	190.0
	192.7
	-2.7
	-1.4
	200.0
	-10.0
	-5.0

	全市平均
	175.2
	199.7
	-24.5
	-12.3
	228.2
	-53.0
	-23.2



青岛市大、中型水库水情统计表
	表三
	2026年7月1日8时 

	区 市
	库 名
	汛中限制水位
（m）
	水   库  水  情

	
	
	
	水 位
（m）
	蓄水量
（万m3）
	出库流量 
(m3/s)
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	莱 西
	产 芝
	71.50
	71.24
	18744
	1.19
	

	平 度
	尹 府
	79.30
	78.17
	7311
	0.417
	

	城 阳
	崂 山
	53.40
	45.83
	2233
	1.12
	

	
	书 院
	134.00
	126.85
	677
	
	

	即 墨
	石 棚
	30.03
	28.18
	425
	
	

	
	王 圈
	44.40
	41.64
	1668
	
	

	
	宋化泉
	42.45
	41.05
	1038
	
	

	
	挪 城
	--
	12.85
	605
	
	

	西海岸
	小珠山
	56.51
	54.57
	1759
	
	

	
	陡崖子
	37.00
	32.11
	1495
	
	

	
	吉利河
	45.23
	40.96
	1893
	
	

	
	孙家屯
	39.45
	37.45
	300
	
	

	
	铁 山
	47.67
	44.37
	1961
	
	

	平 度
	双 庙
	82.00
	81.77
	535
	
	

	
	黄 山
	104.00
	102.06
	677
	
	

	
	双 山 
	102.87
	101.44
	590
	
	

	
	大泽山
	88.50
	88.23
	460
	
	

	
	黄 同
	86.50
	84.25
	1962
	
	

	
	淄 阳
	72.00
	70.04
	616
	
	

	莱 西
	高格庄
	82.35
	81.81
	455
	
	

	
	北 墅
	110.00
	109.57
	1770
	
	

	胶 州
	山 洲
	41.00
	39.03
	634
	
	

	
	青 年
	16.32
	15.62
	518
	
	

	合计
	蓄水量
	
	
	26055
	
	　

	
	
	
	
	22271
	
	　

	
	
	
	
	48326
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