**青岛市城区用户水龙头水质信息公开表（2019年第2季度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **辖区** | **监测点地址** | **采样单位** | **检测单位** | **监测指标** | **检测结果评价** | **不合格指标的检测值** | **健康风险提示及安全饮水建议** |
| 崂山区 | 王哥庄街道仰口假日酒店 | 崂山区疾病预防控制中心 | 崂山区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 崂山区 | 青岛市劲松七路217号 | 崂山区疾病预防控制中心 | 崂山区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 崂山区 | 青岛市株洲路137号 | 崂山区疾病预防控制中心 | 崂山区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 崂山区 | 青岛市松岭路395号 | 崂山区疾病预防控制中心 | 崂山区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 崂山区 | 青岛市香港东路197号 | 崂山区疾病预防控制中心 | 崂山区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 崂山区 | 西姜社区海山学校 | 崂山区疾病预防控制中心 | 崂山区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 崂山区 | 青岛市深圳路180号 | 崂山区疾病预防控制中心 | 崂山区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 崂山区 | 青岛市劲松八路68号 | 崂山区疾病预防控制中心 | 崂山区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 胶州市 | 阜安街道办事处，世纪花园 | 胶州市疾病预防控制中心 | 胶州市疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 胶州市 | 阜安街道办事处，职业中专 | 胶州市疾病预防控制中心 | 胶州市疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 胶州市 | 三里河街道办事处，青岛水建集团 | 胶州市疾病预防控制中心 | 胶州市疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 胶州市 | 三里河街道办事处，时代国际小区 | 胶州市疾病预防控制中心 | 胶州市疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 黄岛区 | 黄海小区 | 黄岛区疾病预防控制中心 | 黄岛区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 黄岛区 | 区疾控中心（西区） | 黄岛区疾病预防控制中心 | 黄岛区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 黄岛区 | 行政中心（西区） | 黄岛区疾病预防控制中心 | 黄岛区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 黄岛区 | 江山瑞城 | 黄岛区疾病预防控制中心 | 黄岛区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 黄岛区 | 尚流汇 | 黄岛区疾病预防控制中心 | 黄岛区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 黄岛区 | 汇智广场 | 黄岛区疾病预防控制中心 | 黄岛区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 黄岛区 | 中医院 | 黄岛区疾病预防控制中心 | 黄岛区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 黄岛区 | 山科大 | 黄岛区疾病预防控制中心 | 黄岛区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 黄岛区 | 珠海街道办事处黄海小区 | 黄岛区疾病预防控制中心 | 黄岛区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 黄岛区 | 隐珠街道办事处伟伦 | 黄岛区疾病预防控制中心 | 黄岛区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 黄岛区 | 隐珠街道办事处行政中心 | 黄岛区疾病预防控制中心 | 黄岛区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 黄岛区 | 珠海街道办事处十一木 | 黄岛区疾病预防控制中心 | 黄岛区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 城阳区 | 青岛市城阳区流亭街道仙山路11号 | 城阳区疾病预防控制中心 | 城阳区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 城阳区 | 青岛市流亭街道重庆北路30号甲B | 城阳区疾病预防控制中心 | 城阳区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 城阳区 | 青岛市流亭街道重庆北路30号甲A | 城阳区疾病预防控制中心 | 城阳区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 城阳区 | 城阳区流亭街道仙山路37号 | 城阳区疾病预防控制中心 | 城阳区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 城阳区 | 城阳区流亭街道仙山路5号 | 城阳区疾病预防控制中心 | 城阳区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 城阳区 | 青岛市城阳区区夏庄街道夏庄社区107号 | 城阳区疾病预防控制中心 | 城阳区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 城阳区 | 青岛市城阳区夏庄街道夏庄社区5号楼A户 | 城阳区疾病预防控制中心 | 城阳区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 即墨市 | 豪苑 | 即墨市疾病预防控制中心 | 即墨市疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 即墨市 | 市南供水 | 即墨市疾病预防控制中心 | 即墨市疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 即墨市 | 市北医院 | 即墨市疾病预防控制中心 | 即墨市疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 即墨市 | 开发区中学 | 即墨市疾病预防控制中心 | 即墨市疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 即墨市 | 卫生局 | 即墨市疾病预防控制中心 | 即墨市疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 莱西市 | 第一中学 | 莱西市疾病预防控制中心 | 莱西市疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 莱西市 | 市立医院 | 莱西市疾病预防控制中心 | 莱西市疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 莱西市 | 田格庄村 | 莱西市疾病预防控制中心 | 莱西市疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 莱西市 | 农富康肥料 | 莱西市疾病预防控制中心 | 莱西市疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 莱西市 | 莱西疾病控制中心 | 莱西市疾病预防控制中心 | 莱西市疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 李沧区 | 振华路街道办事处，四流中路3-10号 | 李沧区疾病预防控制中心 | 李沧区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 李沧区 | 浮山路街道办事处，青山路265号 | 李沧区疾病预防控制中心 | 李沧区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 李沧区 | 李村街道办事处，果园路11号 | 李沧区疾病预防控制中心 | 李沧区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 李沧区 | 沧口街道办事处，永平路29号 | 李沧区疾病预防控制中心 | 李沧区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 李沧区 | 虎山路街道办事处，金水路746号 | 李沧区疾病预防控制中心 | 李沧区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 李沧区 | 兴城路街道办事处，兴城路49号 | 李沧区疾病预防控制中心 | 李沧区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 李沧区 | 九水街道办事处，金水路678号 | 李沧区疾病预防控制中心 | 李沧区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 李沧区 | 沧口街道办事处，振华路15号 | 李沧区疾病预防控制中心 | 李沧区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 平度市 | 新胶莱镇，前韩哥庄村 | 平度市疾病预防控制中心 | 平度市疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 平度市 | 阜安街道办事处，融城小区 | 平度市疾病预防控制中心 | 平度市疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 平度市 | 阜安街道办事处，盛昌阁饭店 | 平度市疾病预防控制中心 | 平度市疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 平度市 | 李哥庄镇，开发区加压站 | 平度市疾病预防控制中心 | 平度市疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 平度市 | 三里河街道办事处，渤海湾花园 | 平度市疾病预防控制中心 | 平度市疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 平度市 | 三里河街道办事处，琴牌乳业 | 平度市疾病预防控制中心 | 平度市疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 市北区 | 浮山新区街道办事处，同安二路2号乙 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 市北区 | 合肥路街道办事处，同和路78号 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 市北区 | 洛阳路街道办事处，郑州路53号 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 市北区 | 四方街道办事处，会昌路1号 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 市北区 | 阜新路街道办事处，抚顺路25号 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 市北区 | 台东街道办事处，埕口路15号 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 市北区 | 延安路街道办事处，登州路39号 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 市北区 | 即墨路街道办事处，德平路3号 | 市北区疾病预防控制中心 | 市北区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 市南区 | 中山路街道社区卫生服务中心 | 市南区疾病预防控制中心 | 市南区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 |  |  |
| 市南区 | 江苏路街道社区卫生服务中心 | 市南区疾病预防控制中心 | 市南区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 |  |  |
| 市南区 | 金门路街道社区卫生服务中心 | 市南区疾病预防控制中心 | 市南区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 |  |  |
| 市南区 | 珠海路街道社区卫生服务中心 | 市南区疾病预防控制中心 | 市南区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 |  |  |
| 市南区 | 八大关街道第二社区卫生服务中心 | 市南区疾病预防控制中心 | 市南区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 市南区 | 湛山街道新湛三路社区卫生服务中心 | 市南区疾病预防控制中心 | 市南区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 市南区 | 香港中路街道社区卫生服务中心 | 市南区疾病预防控制中心 | 市南区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |
| 市南区 | 延吉路街道社区卫生服务中心 | 市南区疾病预防控制中心 | 市南区疾病预防控制中心 | 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，砷，镉，铬（六价），铅，汞，硒，氰化物，氟化物，硝酸盐氮（以N计），三氯甲烷，四氯化碳，色度（铂钴色度单位），浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，pH，铝，铁，锰，铜，锌，氯化物，硫酸盐，溶解性总固体，总硬度(以CaCO3计），耗氧量（以O2计），挥发酚类（以苯酚计），阴离子合成洗涤剂，氯消毒为游离余氯，氨氮 | 经检测，所有检测指标符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | - | - |