附件2

建设工程消防施工实体质量重点管控内容

一、主体结构（含地下室）施工阶段。重点管控钢结构及木结构的防火保护，疏散门、安全出口、消防救援窗、消防电梯前室、气体灭火系统防护区泄压口、涉及防排烟系统等预留洞口尺寸及位置，消防水泵吸水管套管标高，预埋套管材质、管径、燃烧性能及保护层厚度等。

二、屋面及外装修施工阶段。重点管控建筑外墙、屋面保温系统设置及保温材料的燃烧性能，建筑外墙外保温系统与基层墙体及装饰层之间空腔、变形缝、玻璃幕墙层间等重点部位防火封堵，疏散楼梯及前室自然通风可开启外窗面积，自然排烟可开启有效面积等。

三、设施设备安装阶段。重点管控防火门窗类型、安装位置及灌浆封堵，消防产品及设施设备类型及燃烧性能，各类线缆类型，各类管道贯穿楼板及墙体防火封堵，消防配电线路与其他配电线路、消防报警系统不同电压等级、不同电流类别的线缆敷设分隔等。
四、装饰装修施工阶段。重点管控疏散门、安全出口、消防电梯前室等净距，建筑内部装修材料防火性能、电气线路敷设防火要求，电气装置的隔热、散热、防火要求，吊顶类型的影响等。

五、室外工程施工阶段。重点管控消防车道、消防车登高场地、消防车回车场位置和净距，室外消火栓、取水口及水泵接合器设置数量和位置，水表井内倒流防止器型式等。


