**防汛抗旱信息**

**第15期**

青岛市防汛抗旱指挥部办公室

青岛市水务管理局

青岛市水文局

青岛市气象局 2025年6月20日

**雨 水 情**

**一、雨情**

6月19日6时至20日6时，全市平均降水量63.2mm，降水量排在前三位的站点是：崂山泉心河水库203.0mm，崂山北九水192.4mm，崂山蔚竹庵187.0mm，最大1小时降水量为崂山浮山后51.6mm（6月20日0时-1时）。各区市平均降水量分别为：崂山区143.5mm，市区102.5mm，西海岸80.0mm，城阳区73.5mm，即墨区70.6mm，平度市57.7mm，莱西市38.0mm，胶州市35.2mm。

各区市最大降水量站点分别为：崂山区泉心河水库203.0mm，西海岸董家口136.9mm，市区刘家下河131.7mm，城阳区山色峪123.5mm，即墨区温泉118.0mm，平度市李家铺101.0mm，莱西市宫家城64.5mm，胶州市李哥庄57.0mm，各站点降水量见表一。

截至目前，2025年全市累计降水量198.2mm，比去年同期(132.4mm)偏多49.7%，比历年同期（157.6mm)偏多25.8%；入汛以来全市累计降水量89.8mm，比去年同期(7.0mm)偏多1182.9%，比历年同期（38.4mm)偏多133.9%，各区市降水量比较情况见表二、表三。

**二、水库水情**

受降雨影响，部分水库进水。截至20日6时，本轮降雨全市大中型水库累计共进水约660万方。进水量较多的水库有：崂山水库进水211万方，产芝水库进水122万方，尹府水库进水75万方。

6月20日6时，全市23座大中型水库（不含棘洪滩）蓄水48593万方（大型水库25833万方，中型22760万方），比历年同期多28888万方（大型多17414万方，中型多11474万方），比去年同期多15017万方（大型多7377万方，中型多7640万方）。

**三、河道水情**

受降雨和工程调度影响，部分河道出现洪水。

19日18:06泽河郑家水文站洪峰流量10.2（单位：立方米每秒，下同）；

20日01:15李村河李村水文站洪峰流量88.6；

01:18墨水河即墨水文站洪峰流量14.5；

01:51墨水河华桥水文站洪峰流量96.1；

02:02张村河东韩水文站洪峰流量73.3；

02:21白沙河乌衣巷水文站洪峰流量158。

附表图：

1、青岛市2025年6月19日6时至6月20日6时降水量统计表（表一）

2、青岛市2025年1月1日至6月19日降水量比较表（表二）

3、青岛市2025年6月1日至6月19日降水量比较表（表三）

4、青岛市大中型水库水情统计表（表四）

5、青岛市2025年6月19日6时至6月20日6时降水量等值面图

**送**：市委书记，市 长，市委副书记，分管副市长，市委秘书长，市政府秘书长，市委分管副秘书长，市政府分管副秘书长，市委办公厅，市政府办公厅，市委总值班室，市政府总值班室，市直机关工委，市应急管理局，市农业农村局，有关单位。

**编辑：**孙楠思 **校核：**李春俊 **审定：**郑毅

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **青岛市2025年6月19日6时至6月20日6时降水量统计表**表一 统计：2025年6月20日6时 单位：mm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区 市** | **雨量站** | **降水量** | **区 市** | **雨量站** | **降水量** | **区 市** | **雨量站** | **降水量** |
| 市区【大暴雨】 | 团岛 | 92.5 | 即墨【暴雨】 | 王村 | 95.5 | 胶州【大雨】 | 胶东 | 36.5 |
| 大港码头 | 82.4 | 田横 | 108.5 | 北关 | 50.0 |
| 青岛气象局 | 100.1 | **平均** | **70.6** | 胶州水文局 | 35.4 |
| 一浴 | 90.8 | 崂山【大暴雨】 | 大河东水库 | 150.5 | 青年水库 | 31.0 |
| 太平角 | 98.5 | 大石村 | 150.0 | 胶州气象局 | 32.3 |
| 信号山 | 100.5 | 登瀛水库 | 121.0 | 营海 | 25.5 |
| 市水务局 | 116.0 | 东陈水库 | 125.0 | 胶州开发区 | 17.7 |
| 金湖路 | 128.0 | 浮山后 | 169.5 | 张应 | 25.5 |
| 鞍山路 | 109.0 | 汉河 | 158.5 | 山洲水库 | 30.5 |
| 洪山坡 | 131.5 | 后汪涧 | 124.5 | 大村 | 25.1 |
| 水清沟 | 101.0 | 泉心河水库 | 203.0 | 九龙 | 35.0 |
| 后台村 | 110.4 | 上葛场 | 166.5 | **平均** | **35.2** |
| 阎家山 | 102.4 | 王哥庄 | 131.0 | 西海岸【暴雨】 | 胶河 | 20.5 |
| 跨海大桥 | 74.4 | 蔚竹庵 | 187.0 | 六汪 | 24.5 |
| 李村 | 114.0 | 乌衣巷 | 127.9 | 野潴 | 35.0 |
| 石沟 | 88.0 | 燕石 | 156.5 | 市美 | 31.5 |
| 楼山后 | 69.0 | 张村 | 120.5 | 大村 | 80.5 |
| 世博园 | 124.1 | 张家河水库 | 111.5 | 吉利河水库 | 72.0 |
| 上藏村 | 85.0 | 崂山太清 | 124.8 | 塔山 | 102.0 |
| 郑庄 | 131.7 | 巨峰索道 | 172.9 | 大场 | 92.5 |
| **平均** | **102.5** | 晓望 | 123.5 | 海青 | 98.0 |
| 即墨【暴雨】 | 华山 | 57.5 | 柳树台 | 143.7 | 信阳 | 101.0 |
| 灵山 | 72.0 | 青岛二中 | 11.6 | 陡崖子水库 | 103.5 |
| 段泊岚 | 51.5 | 气象度假村 | 147.1 | 泊里 | 100.0 |
| 岚西头 | 59.5 | 青岛大学 | 163.7 | 孙家屯水库 | 115.0 |
| 刘家庄 | 50.0 | 银川东路 | 162.7 | 董家口 | 136.9 |
| 移风店 | 64.0 | 华严寺 | 152.8 | 琅琊 | 131.0 |
| 宋化泉水库 | 54.0 | 崂山气象局 | 152.1 | 张家楼 | 95.0 |
| 普东 | 51.5 | 北九水 | 192.4 | 杜鹃花区 | 129.7 |
| 挪城水库 | 36.5 | 北宅 | 135.0 | 宝山 | 26.5 |
| 七级 | 45.5 | 崂顶 | 161.5 | 河北赵家 | 42.0 |
| 蓝村 | 48.0 | 流清河 | 116.0 | 铁山水库 | 40.5 |
| 段村 | 76.0 | 沙子口 | 141.0 | 梁家庄 | 77.0 |
| 窑上 | 93.5 | **平均** | **143.5** | 滨海街道 | 115.0 |
| 即墨气象局 | 50.1 | 胶州【大雨】 | 里岔 | 21.5 | 胶南水文站 | 95.7 |
| 即墨水文局 | 88.8 | 红旗 | 18.7 | 西海岸气象局 | 109.9 |
| 龙山 | 80.0 | 铺集 | 28.0 | 隐珠 | 109.5 |
| 石棚水库 | 86.5 | 杜村 | 39.0 | 灵山卫 | 113.5 |
| 大信 | 48.0 | 小刘家疃 | 47.0 | 丁家河 | 134.0 |
| 温泉 | 118.0 | 胶西 | 39.0 | 辛安 | 64.5 |
| 王圈水库 | 64.5 | 后屯 | 52.0 | 红石崖 | 33.0 |
| 皋虞 | 84.5 | 闸子 | 39.8 | 黄岛街道 | 88.5 |
| 李家周疃 | 78.9 | 马店 | 52.0 | 小珠山水库 | 54.0 |
| 丰城 | 102.5 | 李哥庄 | 57.0 | 薛家庄 | 39.5 |

**青岛市2025年6月19日6时至6月20日6时降水量统计表**续表一 统计：2025年6月20日6时 单位：mm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区 市** | **雨量站** | **降水量** | **区 市** | **雨量站** | **降水量** | **区 市** | **雨量站** | **降水量** |
| 西海岸【暴雨】 | 王台 | 26.7 | 平度【暴雨】 | 灰埠 | 70.0 | 莱西【大雨】 | 上店 | 30.5 |
| **平均** | **80.0** | 张舍 | 90.0 | 上柳连庄 | 30.0 |
| 城阳【暴雨】 | 山角底 | 27.1 | 郑家 | 78.6 | 埠后 | 23.5 |
| 王家村 | 38.0 | 李家铺 | 101.0 | 下洼子 | 22.5 |
| 上马 | 30.5 | 新河 | 35.0 | 张家院 | 25.6 |
| 红岛 | 45.5 | 麻兰 | 58.0 | 李家洼 | 31.0 |
| 棘洪滩 | 37.0 | 张戈庄 | 51.0 | 南岚 | 27.0 |
| 棉花 | 108.5 | 新李家庄 | 46.5 | 日庄 | 24.5 |
| 书院水库 | 83.0 | 兰底 | 60.0 | 产芝水库 | 29.3 |
| 惜福镇 | 84.0 | 万家 | 51.0 | 河里吴家 | 30.0 |
| 世纪公园 | 77.3 | 蓼兰 | 56.0 | 北墅水库 | 34.5 |
| 城阳水利局 | 90.5 | 崔家集 | 72.0 | 姚沟 | 32.0 |
| 山色峪 | 123.5 | 白埠 | 57.0 | 院里 | 34.0 |
| 崂山水库 | 88.3 | 明村 | 76.5 | 李家泊子 | 25.0 |
| 云头崮 | 110.5 | 玉石头 | 62.5 | 高格庄水库 | 27.5 |
| 流亭 | 83.0 | 马戈庄 | 90.0 | 莱西气象局 | 39.8 |
| 流亭双埠 | 76.3 | 袁家沟 | 40.0 | 莱西水利局 | 43.0 |
| **平均** | **73.5** | 旧店 | 40.5 | 新安 | 47.0 |
| 平度【暴雨】 | 黄山水库 | 60.5 | 黄同水库 | 34.0 | 沽河 | 35.0 |
| 崔召 | 60.5 | 田格庄 | 32.5 | 望城 | 45.0 |
| 乔家 | 56.0 | 大田 | 55.9 | 孙受 | 41.3 |
| 双庙水库 | 48.5 | 兰河 | 65.0 | 张家屯 | 38.0 |
| 平度气象局 | 54.7 | 尹府水库 | 57.4 | 武备 | 24.0 |
| 平度水文局 | 58.6 | 祝沟 | 44.5 | 院上 | 41.0 |
| 杨家 | 57.0 | 云山 | 46.0 | 葛家埠 | 46.3 |
| 门村 | 44.5 | 古岘 | 53.5 | 店埠 | 51.0 |
| 双山水库 | 56.5 | 尚河头 | 68.5 | 夏格庄 | 52.0 |
| 曹家 | 59.5 | 仁兆 | 50.5 | 姜山 | 62.0 |
| 茶山 | 53.0 | 郭庄 | 49.0 | 李权庄 | 63.0 |
| 大泽山水库 | 58.5 | 南村 | 47.1 | 兴隆屯 | 59.0 |
| 淄阳水库 | 65.5 | 吴家口 | 58.5 | 宫家城 | 64.5 |
| 长乐 | 64.5 | **平均** | **57.7** | **平均** | **38.0** |
| **区市平均降水量统计** |
|
| **全市平均** | **市 区** | **城 阳** | **崂 山** | **胶 州** | **即 墨** | **西海岸** | **平 度** | **莱 西** |
|
| **63.2** | **102.5** | **73.5** | **143.5** | **35.2** | **70.6** | **80.0** | **57.7** | **38.0** |
| **极值统计（最大值）** |
|
| **全 市** | **市 区** | **城 阳** | **崂 山** | **胶 州** | **即 墨** | **西海岸** | **平 度** | **莱 西** |
| **203.0** | **131.7** | **123.5** | **203.0** | **57.0** | **118.0** | **136.9** | **101.0** | **64.5** |
| **本月累计** | **89.8** | **去年同期及比较** | **7.0** | **82.8** | **历年同期及比较** | **38.4** | **51.4** |
| **汛期累计** | **89.8** | **7.0** | **82.8** | **38.4** | **51.4** |
| **本年累计** | **198.2** | **132.4** | **65.8** | **157.6** | **40.6** |

 |

**青岛市2025年1月1日至6月19日降水量比较表**

 单位：mm

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区 市** | **降水量** | **历年同期降水量** | **比 较** | **去年同期降水量** | **比 较** |
| **+多 -少** | **%** | **+多 -少** | **%** |
| 市 区 | 245.1 | 171.4 | 73.7 | 43.0 | 122.6 | 122.5 | 99.9 |
| 城 阳 | 219.5 | 158.0 | 61.5 | 38.9 | 156.7 | 62.8 | 40.1 |
| 崂 山 | 313.9 | 193.4 | 120.5 | 62.3 | 166.2 | 147.7 | 88.9 |
| 胶 州 | 163.9 | 159.6 | 4.3 | 2.7 | 121.5 | 42.4 | 34.9 |
| 即 墨 | 211.9 | 153.7 | 58.2 | 37.9 | 139.2 | 72.7 | 52.2 |
| 西海岸 | 217.9 | 178.2 | 39.7 | 22.3 | 119.8 | 98.1 | 81.9 |
| 平 度 | 185.8 | 145.8 | 40.0 | 27.4 | 134.6 | 51.2 | 38.0 |
| 莱 西 | 167.3 | 149.7 | 17.6 | 11.8 | 128.4 | 38.9 | 30.3 |
| 全市平均 | 198.2 | 157.6 | 40.6 | 25.8 | 132.4 | 65.8 | 49.7 |

**青岛市2025年6月1日至6月19日降水量比较表**

 单位：mm

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区 市** | **降水量** | **历年同期降水量** | **比 较** | **去年同期降水量** | **比 较** |
| **+多 -少** | **%** | **+多 -少** | **%** |
| 市 区 | 140.5 | 39.7 | 100.8 | 253.9 | 1.3 | 139.2 | 10707.7 |
| 城 阳 | 99.2 | 37.0 | 62.2 | 168.1 | 1.3 | 97.9 | 7530.8 |
| 崂 山 | 179.1 | 45.7 | 133.4 | 291.9 | 9.3 | 169.8 | 1825.8 |
| 胶 州 | 61.1 | 38.9 | 22.2 | 57.1 | 2.1 | 59.0 | 2809.5 |
| 即 墨 | 101.6 | 37.5 | 64.1 | 170.9 | 3.2 | 98.4 | 3075.0 |
| 西海岸 | 108.3 | 43.0 | 65.3 | 151.9 | 2.5 | 105.8 | 4232.0 |
| 平 度 | 81.9 | 35.2 | 46.7 | 132.7 | 13.0 | 68.9 | 530.0 |
| 莱 西 | 58.7 | 36.9 | 21.8 | 59.1 | 12.7 | 46.0 | 362.2 |
| 全市平均 | 89.8 | 38.4 | 51.4 | 133.9 | 7.0 | 82.8 | 1182.9 |

|  |
| --- |
| **青岛市大中型水库水情统计表** 2025年6月20日6时 |
| 区 市 | 库 名 | 汛限水位 (m) | 水   库  水  情 |
| 水位（m） | 蓄水量（万m3） | 出库流量（m3/s） | 较汛限（m） |
| 莱 西 | 产 芝 | 71.50 | 71.41 | 19362 | 10.8 | -0.09 |
| 平 度 | 尹 府 | 79.30 | 77.49 | 6471 | 0.417 | -1.81 |
| 城 阳 | 崂 山 | 53.40 | 48.48 | 3194 | 0.845 | -4.90 |
| 书 院 | 134.00 | 126.32 | 648 |  | -7.68 |
| 即 墨 | 石 棚 | 30.03 | 28.07 | 411 |  | -1.96 |
| 王 圈 | 44.40 | 41.26 | 1558 |  | -3.14 |
| 宋化泉 | 42.45 | 40.29 | 692 |  | -2.16 |
| 挪 城 | -- | 10.94 | 187 |  |  |
| 西海岸 | 小珠山 | 56.51 | 53.22 | 1439 |  | -3.28 |
| 陡崖子 | 37.00 | 33.86 | 2317 |  | -3.13 |
| 吉利河 | 45.23 | 42.16 | 2466 |  | -3.06 |
| 孙家屯 | 39.45 | 38.21 | 366 |  | -1.23 |
| 铁 山 | 47.67 | 44.25 | 1927 |  | -3.41 |
| 平 度 | 双 庙 | 82.00 | 81.11 | 489 |  | -0.89 |
| 黄 山 | 104.00 | 100.42 | 438 |  | -3.58 |
| 双 山 | 102.87 | 100.06 | 423 |  | -2.81 |
| 大泽山 | 88.50 | 86.95 | 325 |  | -1.55 |
| 黄 同 | 86.50 | 83.38 | 1564 |  | -3.12 |
| 淄 阳 | 72.00 | 68.00 | 346 |  | -4.00 |
| 莱 西 | 高格庄 | 82.35 | 82.10 | 524 | 10.0 | -0.25 |
| 北 墅 | 110.00 | 109.95 | 1894 | 10.0 | -0.05 |
| 胶 州 | 山 洲 | 41.00 | 40.78 | 1063 |  | -0.22 |
| 青 年 | 16.32 | 15.36 | 489 |  | -0.96 |
| 合计 | 蓄水量 | 大型 | 　 | 25833 | 　 |  |
| 中型 | 　 | 22760 | 　 |  |
| 大中型 | 　 | 48593 | 　 |  |

