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青岛市防汛抗旱指挥部办公室
青岛市水务管理局
青岛市水文局
青岛市气象局               2025年6月1日
1～5月雨情、水情、墒情综述
1～5月，全市平均降水量148.8mm。6月1日8时，全市大、中型水库（不含棘洪滩水库）蓄水量53367万方。除小沽河葛家埠水文站、墨水河华桥水文站、白沙河乌衣巷水文站、张村河东韩水文站、南胶莱河闸子水文站、李村河李村水文站、大沽河张家院水文站、桃源河李家庄水文站等断面有少量径流外，全市其他主要河道处于河干或断流状态。
一、雨情
（一）概述
1～5月，全市平均降水量148.8mm，比历年同期（119.2mm）偏多29.6%，比去年同期（108.1mm）偏多37.7%。与历年同期比较，各区市偏多2.4%～42.9%；与去年同期比较，各区市降水量偏多15.7%～51.5%（详见表一）。
5月份，全市平均降水量103.3mm，比历年同期（48.1mm）偏多114.8%，比去年同期（71.7mm）偏多226.9%（详见表二）。
（二）降水空间分布
[bookmark: OLE_LINK8]1～5月，全市降水空间分布不均匀。西海岸西部和北部降水量较小，在100mm以下；平度中部、莱西大部、即墨北部、胶州中南部、西海岸南部和东部、城阳东南部、青岛市区南部降水量较大，在150mm以上；其他地区降水量在100～150mm之间，最大点降水量崂山区崂顶222.5mm。
（三）降水时程分布
1～5月，全市平均降水量148.8mm。其中，1月份降水量2.8mm；2月份降水量2.6mm；3月份降水量24.5mm；4月份降水量15.6mm；5月份降水量103.3mm。
1～5月，全市几次较大的降水过程如下：
3月1日8时至2日8时，全市平均降水量20.3mm，最大点崂山北九水39.1mm。
4月3日6时至4日6时，全市平均降水量6.9mm，最大点平度崔家集21.5mm。
5月18日9时至21日4时，全市平均降水量79.3mm，最大点崂山巨峰索道130.0mm。
5月25日6时至26日6时，全市平均降水量9.4mm，最大点崂山区晓望34.2mm。
二、 水情
（一）水库水情
1月1日8时，全市23座大中型水库（不含棘洪滩）蓄水61312万方，比历年同期多蓄32229万方，比去年同期多蓄6357万方。
6月1日8时，全市23座大中型水库（不含棘洪滩）蓄水53367万方，比历年同期多蓄32172万方，比去年同期多蓄6896万方，在1960～2026共67年的历史同期蓄水系列中由大到小排第1位（第2位2025年6月1日46469万方），蓄水偏多（详见表三）。
（二）河道水情
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK5]1～5月上旬，全市主要河道基本处于河干或断流状态。5月18～19日，全市发生一场较大降水，主要河道产生径流，最大泽河郑家水文站洪峰流量20.3立方米每秒，大沽河、小沽河、南胶莱河、白沙河、墨水河（即墨）、张村河和李村河等河道均产生较小径流。
6月1日8时，小沽河葛家埠水文站流量2.57立方米每秒，墨水河华桥水文站流量1.51立方米每秒，白沙河乌衣巷水文站流量0.823立方米每秒，张村河东韩水文站流量0.810立方米每秒，南胶莱河闸子水文站流量0.530立方米每秒，李村河李村水文站流量0.323立方米每秒，大沽河张家院水文站流量0.300立方米每秒，桃源河李家庄水文站流量0.060立方米每秒，其他主要河道处于河干或断流状态。
三、土壤墒情
3月份降水较少，崂山、城阳出现轻度干旱。 
4月份，旱情持续发展，崂山、城阳、西海岸、平度东北部出现轻度干旱，胶州西南部出现中度干旱。 
5月上、中旬降水较少，旱情持续发展，即墨北部、平度南部和东北部、胶州北部、莱西中部出现轻度干旱，西海岸、胶州西南部、莱西北部出现中度干旱。
5月18～20日出现一次大范围较强降水过程，全市旱情解除。 
6月1日8时，全市小麦地平均土壤相对湿度为79.6%，墒情适宜，春播地平均土壤相对湿度为85.6%，墒情适宜。

附：1.青岛市2026年1～5月降水量与历年同期降水量比较表（表一）
2.青岛市2026年5月份降水量与历年同期降水量比较表（表二）
3.青岛市大、中型水库水情统计表（表三）
4.青岛市2026年1～5月份降水量等值面图










送：市委书记，市 长，市委副书记，分管副市长，市委秘书长，市政府秘书长，市委分管副秘书长，市政府分管副秘书长，市委办公厅，市政府办公厅，市委总值班室，市政府总值班室，市直机关工委，市应急管理局，市农业农村局，有关单位。
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青岛市2026年1～5月降水量与历年同期降水量比较表

	表一
	
	
	
	
	
	单位: mm

	区 市
	降水量
	历年同期降水量
	比       较
	去年同期降水量
	比      较

	
	
	
	+多 -少
	%
	
	+多 -少
	%

	市 区
	152.3
	131.7
	20.6
	15.6
	105.7
	46.6
	44.1

	城 阳
	139.9
	121.0
	18.9
	15.6
	120.9
	19.0
	15.7

	崂 山
	175.9
	147.7
	28.2
	19.1
	133.0
	42.9
	32.3

	胶 州
	143.2
	120.7
	22.5
	18.6
	102.8
	40.4
	39.3

	即 墨
	140.2
	116.2
	24.0
	20.7
	109.9
	30.3
	27.6

	西海岸
	138.4
	135.2
	3.2
	2.4
	109.2
	29.2
	26.7

	平 度
	158.0
	110.6
	47.4
	42.9
	104.3
	53.7
	51.5

	莱 西
	156.3
	112.8
	43.5
	38.6
	107.8
	48.5
	45.0

	全市平均
	148.8
	119.2
	29.6
	24.8
	108.1
	40.7
	37.7



	青岛市2026年5月份降水量与历年同期降水量比较表

	表二
	
	
	
	
	
	单位: mm

	区 市
	降水量
	历年同期降水量
	比       较
	去年同期降水量
	比      较

	
	
	
	+多 -少
	%
	
	+多 -少
	%

	市 区
	110.8
	53.5
	57.3
	107.1
	23.9
	86.9
	363.6

	城 阳
	99.1
	49.0
	50.1
	102.2
	33.8
	65.3
	193.2

	崂 山
	121.0
	63.0
	58.0
	92.1
	44.9
	76.1
	169.5

	胶 州
	90.5
	46.8
	43.7
	93.4
	25.0
	65.5
	262.0

	即 墨
	97.6
	44.6
	53.0
	118.8
	27.7
	69.9
	252.3

	西海岸
	87.6
	55.7
	31.9
	57.3
	24.4
	63.2
	259.0

	平 度
	113.0
	44.8
	68.2
	152.2
	35.4
	77.6
	219.2

	莱 西
	120.6
	45.6
	75.0
	164.5
	41.1
	79.5
	193.4

	全市平均
	103.3
	48.1
	55.2
	114.8
	31.6
	71.7
	226.9



青岛市大、中型水库水情统计表
	表三
	2026年6月1日8时 

	区 市
	库 名
	汛末蓄水位
（m）
	水   库  水  情

	
	
	
	水 位
（m）
	蓄水量
（万m3）
	出库流量 
(m3/s)
	备 注

	
	
	
	
	
	
	

	莱 西
	产 芝
	72.50
	71.81
	20818
	1.17
	　

	平 度
	尹 府
	79.50
	78.29
	7474
	0.417
	　

	城 阳
	崂 山
	54.00
	46.98
	2630
	1.85
	　

	
	书 院
	134.00
	127.42
	709
	　
	　

	即 墨
	石 棚
	30.03
	28.33
	444
	　
	　

	
	王 圈
	44.40
	41.74
	1698
	　
	　

	
	宋化泉
	42.45
	41.37
	1193
	　
	　

	
	挪 城
	--
	12.89
	615
	　
	　

	西海岸
	小珠山
	56.51
	54.65
	1779
	　
	　

	
	陡崖子
	37.00
	32.71
	1756
	　
	　

	
	吉利河
	45.30
	41.66
	2222
	　
	　

	
	孙家屯
	39.45
	37.91
	338
	　
	　

	
	铁 山
	47.67
	44.71
	2059
	　
	　

	平 度
	双 庙
	82.00
	81.85
	541
	　
	　

	
	黄 山
	104.00
	102.17
	695
	　
	　

	
	双 山 
	102.87
	101.69
	621
	　
	　

	
	大泽山
	89.80
	88.18
	454
	　
	　

	
	黄 同
	86.50
	84.67
	2166
	　
	　

	
	淄 阳
	72.00
	70.31
	661
	　
	　

	莱 西
	高格庄
	83.35
	83.06
	762
	　
	　

	
	北 墅
	112.00
	111.40
	2419
	　
	　

	胶 州
	山 洲
	41.80
	39.65
	778
	　
	　

	
	青 年
	16.32
	15.77
	535
	　
	　

	合计
	蓄水量
	大型
	
	28292
	
	　

	
	
	中型
	
	25075
	
	　

	
	
	大中型
	
	53367
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