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青岛市防汛抗旱指挥部办公室
青岛市水务管理局
青岛市水文局
青岛市气象局               2026年7月16日
雨  水  情 
一、雨情
7月15日6时至16日6时，全市平均降水量15.0mm，降水量排在前三位的站点是：胶州小刘家疃89.5mm，胶州胶西71.0mm，胶州北关65.0mm，最大1小时降水量为胶州小刘家疃57.0mm（7月15日22时-15日23时）。各区市平均降水量分别为：崂山区36.3mm，胶州市29.9mm，市区29.2mm，即墨区25.3mm，城阳区21.4mm，西海岸新区19.0mm，平度市2.1mm，莱西市1.4mm。
各区市最大降水量站点分别为：胶州市小刘家疃89.5mm，崂山区上葛场59.1mm，即墨区大信56.0mm，西海岸新区信阳47.0mm，市区鞍山路43.5mm，城阳区华桥43.0mm，莱西市兴隆屯5.5mm，平度市蓼兰5.0mm，各站点降水量见表一。
截至目前，2026年全市累计降水量283.9mm，比去年同期(279.5mm)偏多1.6%，比历年同期（277.9mm)偏多2.2%；入汛以来全市累计降水量135.1mm，比去年同期(171.4mm)偏少21.2%，比历年同期（158.7mm)偏少14.9%；本月以来全市累计降水量108.6mm，比去年同期(51.3mm)偏多111.7%，比历年同期（78.2mm)偏多38.9%，各区市降水量比较情况见表二、表三。
二、水库水情
受降雨影响，部分水库进水。7月15日8时至16日6时，全市大中型水库累计共进水约270万方。进水量较多的水库有：崂山水库84万方，吉利河水库38万方，产芝水库24万方，黄山水库22万方。
7月16日6时，全市23座大中型水库（不含棘洪滩）蓄水45583万方（大型水库23234万方，中型22349万方），比历年同期多25174万方（大型多14687万方，中型多10487万方），比去年同期少731万方（大型少1705万方，中型多974万方）。
三、河道水情
受降雨和工程调度影响，部分河道出现来水，最大洪峰流量为墨水河华桥水文站76.1立方米每秒（单位下同），其他主要河道水文站洪峰情况如下：
01:10李村河李村水文站洪峰流量13.6；
02:06墨水河即墨水文站洪峰流量3.67；
03:54张村河东韩水文站洪峰流量23.0；
04:30白沙河乌衣巷水文站洪峰流量39.6；
05:12墨水河华桥水文站洪峰流量76.1。



附表图：
1.青岛市2026年7月15日6时至7月16日6时降水量统计表（表一）
2.青岛市2026年1月1日至7月15日降水量比较表（表二）
3.青岛市2026年6月1日至7月15日降水量比较表（表三）
4.青岛市大中型水库水情统计表（表四）
5.青岛市2026年7月15日6时至7月16日6时降水量等值面图
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表一                                                统计：2026年7月16日6时   单位：mm
	区 市
	雨量站
	降水量
	区 市
	雨量站
	降水量
	区 市
	雨量站
	降水量

	市区
【大雨】


	团岛
	25.0
	即墨
【大雨】
	丰城
	8.2
	胶州
【大雨】


	杜村
	22.0

	
	大港码头
	34.6
	
	王村
	8.0
	
	胶西
	71.0

	
	青岛气象局
	27.7
	
	田横
	18.0
	
	后屯
	33.5

	
	一浴
	25.1
	
	通济街道
	49.8
	
	闸子
	17.8

	
	太平角
	15.5
	
	即墨水利局
	44.0
	
	马店
	39.5

	
	信号山
	26.5
	
	潮海街道
	43.5
	
	李哥庄
	52.1

	
	市水务局
	30.0
	
	环秀街道
	53.0
	
	胶东
	49.9

	
	金湖路
	33.5
	
	通济新区
	36.5
	
	北关
	65.0

	
	市南25中
	30.3
	
	北安
	9.9
	
	胶州水文局
	53.0

	
	奥帆基地
	13.8
	
	林戈庄
	18.0
	
	青年水库
	43.5

	
	鞍山路
	43.5
	
	东河北
	28.5
	
	胶州气象局
	33.9

	
	洪山坡
	40.5
	
	团彪
	22.5
	
	小刘家疃
	89.5

	
	水清沟
	40.0
	
	鳌山卫
	23.5
	
	胶州开发区
	24.7

	
	后台村
	41.2
	
	田横岛
	9.1
	
	张应
	9.7

	
	阎家山
	33.8
	
	长直
	14.5
	
	山洲水库
	9.5

	
	市北少年宫
	32.5
	
	南泉
	48.2
	
	九龙
	22.9

	
	19中
	33.9
	
	金口
	23.5
	
	少海
	15.5

	
	34中
	39.8
	
	店集
	21.5
	
	洋河
	14.6

	
	同安路小学
	33.4
	
	平均
	25.3
	
	红旗水文站
	6.6

	
	大桥
	28.9
	崂山
【大雨】

	大河东水库
	34.0
	
	平均
	29.9

	
	李村
	34.5
	
	大石村
	42.0
	西海岸
【中雨】
	胶河
	5.8

	
	石沟
	24.5
	
	登瀛水库
	34.0
	
	六汪
	24.5

	
	楼山后
	18.5
	
	东陈水库
	39.5
	
	市美
	19.5

	
	世博园
	26.3
	
	浮山后
	33.6
	
	大村
	11.5

	
	湘潭路
	22.5
	
	汉河
	29.0
	
	吉利河水库
	15.5

	
	刘家下河
	34.1
	
	后汪涧
	22.7
	
	塔山
	11.5

	
	九水东路
	16.0
	
	泉心河水库
	43.5
	
	大场
	15.5

	
	兴城路
	24.0
	
	上葛场
	59.1
	
	海青
	12.1

	
	火车北站
	21.5
	
	王哥庄
	19.0
	
	信阳
	47.0

	
	振华路
	26.0
	
	蔚竹庵
	56.0
	
	陡崖子水库
	11.5

	
	平均
	29.2
	
	乌衣巷
	24.9
	
	泊里
	30.5

	即墨
【大雨】
	华山
	16.0
	
	燕石
	28.5
	
	孙家屯水库
	23.5

	
	灵山
	12.5
	
	张村
	36.5
	
	琅琊
	27.0

	
	段泊岚
	4.0
	
	张家河水库
	17.0
	
	张家楼
	11.4

	
	岚西头
	1.5
	
	太清
	44.9
	
	宝山
	13.7

	
	刘家庄
	1.5
	
	巨峰索道
	37.5
	
	铁山水库
	21.0

	
	移风店
	1.5
	
	晓望
	31.6
	
	滨海街道
	12.5

	
	宋化泉水库
	18.5
	
	柳树台
	56.3
	
	胶南水文站
	12.4

	
	普东
	23.5
	
	海大
	41.0
	
	黄岛气象局
	13.6

	
	挪城水库
	37.0
	
	气象度假村
	30.4
	
	隐珠
	19.2

	
	七级
	8.0
	
	青岛大学
	23.2
	
	灵山卫
	21.5

	
	蓝村
	55.5
	
	银川东路
	31.4
	
	薛家岛
	31.0

	
	段村
	21.5
	
	华严寺
	54.0
	
	辛安
	30.0

	
	窑上
	26.5
	
	崂山气象局
	28.1
	
	红石崖
	21.5

	
	即墨气象局
	41.8
	
	北九水
	50.0
	
	黄岛街道
	30.0

	
	即墨水文局
	40.2
	
	北宅
	45.0
	
	小珠山水库
	17.0

	
	龙山
	36.5
	
	崂顶
	45.0
	
	黄山
	15.5

	
	石棚水库
	40.0
	
	流清河
	21.0
	
	王台
	11.3

	
	大信
	56.0
	
	沙子口
	31.5
	
	长江路
	23.0

	
	温泉
	22.6
	
	西韩
	36.5
	
	灵珠山
	18.0

	
	王圈水库
	19.0
	
	平均
	36.3
	
	寨里
	26.0

	
	皋虞
	25.0
	胶州
【大雨】
	里岔
	11.0
	
	藏南
	20.8

	
	李家周疃
	22.7
	
	铺集
	11.0
	
	理务关
	12.5







青岛市2026年7月15日6时至7月16日6时降水量统计表
续表一                                               统计：2026年7月16日6时   单位：mm
	区 市
	雨量站
	降水量
	区 市
	雨量站
	降水量
	区 市
	雨量站
	降水量

	
【中雨】
	铁山
	24.5
	平度
【小雨】
	张舍
	4.0
	平度
【小雨】
	同和
	2.5

	西海岸
【中雨】

	珠海
	14.0
	
	郑家水文站
	0.2
	
	李家楼
	3.0

	
	胶南街道
	19.5
	
	李家铺
	2.5
	
	平均
	2.1

	
	灵山岛
	10.7
	
	新河
	0.7
	莱西
【小雨】
	上店
	0.0

	
	度假区
	13.5
	
	麻兰
	2.0
	
	上柳连庄
	0.5

	
	杜鹃花区
	21.6
	
	张戈庄
	3.2
	
	埠后
	0.0

	
	平均
	19.0
	
	新李家庄
	2.0
	
	下洼子
	0.0

	城阳
【中雨】
	山角底
	29.0
	
	兰底
	1.5
	
	张家院
	0.1

	
	上马
	30.0
	
	万家
	3.1
	
	李家洼
	0.5

	
	红岛
	19.5
	
	蓼兰
	5.0
	
	南岚
	2.5

	
	棘洪滩
	33.9
	
	崔家集
	4.5
	
	日庄
	2.0

	
	棉花
	13.0
	
	白埠
	4.5
	
	产芝水库
	0.2

	
	书院水库
	12.5
	
	明村
	2.0
	
	河里吴家
	0.5

	
	惜福镇
	18.5
	
	玉石头
	3.0
	
	北墅水库
	0.0

	
	城阳气象局
	26.5
	
	马戈庄
	3.6
	
	姚沟
	0.0

	
	城阳水利局
	37.0
	
	袁家沟
	0.0
	
	院里
	1.5

	
	山色峪
	22.0
	
	旧店
	0.7
	
	李家泊子
	1.0

	
	崂山水库
	15.9
	
	黄同水库
	2.0
	
	高格庄水库
	3.0

	
	云头崮
	22.5
	
	田格庄
	2.5
	
	莱西气象局
	0.2

	
	流亭
	7.5
	
	大田
	0.5
	
	莱西水利局
	0.5

	
	双埠高速
	12.2
	
	兰河
	2.0
	
	新安
	2.0

	
	夏庄
	15.0
	
	尹府水库
	2.2
	
	沽河
	2.0

	
	夏庄立交
	14.8
	
	祝沟
	3.0
	
	望城
	4.5

	
	华桥
	43.0
	
	云山
	3.5
	
	孙受
	2.7

	
	果品观光园
	13.1
	
	古岘
	2.5
	
	张家屯
	1.8

	
	平均
	21.4
	
	尚河头
	1.5
	
	武备气象
	2.1

	平度
【小雨】
	黄山水库
	3.0
	
	仁兆
	1.5
	
	院上
	2.5

	
	崔召
	2.0
	
	郭庄
	3.0
	
	葛家埠
	2.6

	
	乔家
	3.0
	
	南村
	1.7
	
	店埠
	0.5

	
	双庙水库
	3.5
	
	吴家口
	2.5
	
	夏格庄
	2.5

	
	平度气象局
	1.5
	
	小荆兰庄
	0.6
	
	堤湾
	1.2

	
	平度水文局
	2.0
	
	东窝洛子
	2.5
	
	李权庄
	2.0

	
	杨家
	2.5
	
	王仙庄
	4.5
	
	兴隆屯
	5.5

	
	门村
	2.0
	
	董家
	2.0
	
	宫家城
	1.5

	
	双山水库
	2.5
	
	北关
	2.0
	
	南墅
	0.5

	
	曹家
	1.5
	
	即墨旺
	1.5
	
	马连庄
	1.5

	
	茶山
	0.1
	
	东崔家疃
	2.1
	
	人民广场气象
	0.8

	
	大泽山水库
	0.5
	
	前许家
	2.5
	
	周格庄
	0.5

	
	淄阳水库
	0.5
	
	大泽山林场
	0.5
	
	莱西
	1.0

	
	长乐
	0.5
	
	马家庄
	3.0
	
	平均
	1.4

	
	灰埠
	0.5
	
	口子
	0.0
	
	
	

	区市平均降水量统计

	

	全市平均
	市 区
	城 阳
	崂 山
	胶 州
	即 墨
	西海岸
	平 度
	莱 西

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.0
	29.2
	21.4
	36.3
	29.9
	25.3
	19.0
	2.1
	1.4

	极值统计（最大值）

	

	全 市
	市 区
	城 阳
	崂 山
	胶 州
	即 墨
	西海岸
	平 度
	莱 西

	71.0
	43.5
	43.0
	59.1
	[bookmark: _GoBack]89.5
	56.0
	47.0
	5.0
	5.5

	本月累计
	108.6
	去年同期及比较
	51.3
	57.3
	历年同期及比较
	78.2
	30.4

	汛期累计
	135.1
	
	171.4
	-36.3
	
	158.7
	-23.6

	本年累计
	283.9
	
	279.5
	4.4
	
	277.9
	6.0


青岛市2026年1月1日至7月15日降水量比较表
表二                                                                        单位：mm
	区 市
	降水量
	历年同期降水量
	比       较
	去年同期降水量
	比      较

	
	
	
	+多 -少
	%
	
	+多 -少
	%

	市 区
	282.4
	294.5
	-12.1
	-4.1
	319.4
	-37.0
	-11.6

	城 阳
	257.1
	279.2
	-22.1
	-7.9
	289.8
	-32.7
	-11.3

	崂 山
	354.0
	331.6
	22.4
	6.8
	397.3
	-43.3
	-10.9

	胶 州
	259.3
	281.4
	-22.1
	-7.9
	221.1
	38.2
	17.3

	即 墨
	242.3
	269.2
	-26.9
	-10.0
	350.4
	-108.1
	-30.9

	西海岸
	305.7
	308.7
	-3.0
	-1.0
	287.4
	18.3
	6.4

	平 度
	303.6
	259.4
	44.2
	17.0
	263.3
	40.3
	15.3

	莱 西
	274.5
	269.5
	5.0
	1.9
	249.4
	25.1
	10.1

	全市平均
	283.9
	277.9
	6.0
	2.2
	279.5
	4.4
	1.6


青岛市2026年6月1日至7月15日降水量比较表
表三                                                                        单位：mm
	区 市
	降水量
	历年同期降水量
	比       较
	去年同期降水量
	比      较

	
	
	
	+多 -少
	%
	
	+多 -少
	%

	市 区
	130.1
	162.8
	-32.7
	-20.1
	213.7
	-83.6
	-39.1

	城 阳
	117.2
	158.2
	-41.0
	-25.9
	168.9
	-51.7
	-30.6

	崂 山
	178.1
	183.9
	-5.8
	-3.2
	264.3
	-86.2
	-32.6

	胶 州
	116.1
	160.7
	-44.6
	-27.8
	118.3
	-2.2
	-1.9

	即 墨
	102.1
	153.0
	-50.9
	-33.3
	240.5
	-138.4
	-57.5

	西海岸
	167.3
	173.5
	-6.2
	-3.6
	172.0
	-4.7
	-2.7

	平 度
	145.6
	148.8
	-3.2
	-2.2
	159.0
	-13.4
	-8.4

	莱 西
	118.2
	156.7
	-38.5
	-24.6
	141.6
	-23.4
	-16.5

	全市平均
	135.1
	158.7
	-23.6
	-14.9
	171.4
	-36.3
	-21.2




	青岛市大中型水库水情统计表
表四                                                                      2026年7月16日6时

	区 市
	库 名
	汛中限制水位 (m)
	水   库  水  情

	
	
	
	水位
（m）
	蓄水量
（万m3）
	出库流量
（m3/s）
	较汛限
（m）

	莱 西
	产 芝
	71.50
	70.49
	16140
	3.03
	-1.01

	平 度
	尹 府
	79.30
	78.01
	7094
	5.23
	-1.29

	城 阳
	崂 山
	53.40
	46.51
	2463
	1.42
	-6.89

	
	书 院
	134.00
	127.02
	686
	
	-6.98

	即 墨
	石 棚
	30.03
	28.25
	434
	
	-1.78

	
	王 圈
	44.40
	41.70
	1686
	
	-2.70

	
	宋化泉
	42.45
	40.95
	990
	
	-1.50

	
	挪 城
	--
	12.16
	433
	
	

	西海岸
	小珠山
	56.51
	54.55
	1754
	
	-1.96

	
	陡崖子
	37.00
	32.51
	1669
	
	-4.49

	
	吉利河
	45.23
	41.57
	2179
	
	-3.66

	
	孙家屯
	39.45
	37.19
	279
	
	-2.26

	
	铁 山
	47.67
	44.42
	1975
	
	-3.25

	平 度
	双 庙
	82.00
	81.06
	486
	
	-0.94

	
	黄 山
	104.00
	102.61
	769
	
	-1.39

	
	双 山
	102.87
	102.05
	668
	
	-0.82

	
	大泽山
	88.50
	87.14
	344
	
	-1.36

	
	黄 同
	86.50
	84.28
	1976
	
	-2.22

	
	淄 阳
	72.00
	70.17
	637
	
	-1.83

	莱 西
	高格庄
	82.35
	81.17
	314
	1.00
	-1.18

	
	北 墅
	110.00
	108.84
	1549
	2.00
	-1.16

	胶 州
	山 洲
	41.00
	38.89
	606
	
	-2.11

	
	青 年
	16.32
	15.03
	452
	
	-1.29

	合计
	蓄水量
	大型
	　
	23234
	　
	

	
	
	中型
	　
	22349
	　
	

	
	
	大中型
	　
	45583
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