青岛市博物馆公共空间照明系统改造项目
采购需求

一、项目名称
青岛市博物馆公共空间照明系统改造项目
二、项目预算
项目总预算90万元
三、建设地点
青岛市崂山区梅岭东路51号青岛市博物馆
四、覆盖展区
东区一、二层临时展厅，东区一、二层当代艺术空间，西区北魏石造像展示空间、东区常设开幕式举办空间，覆盖面积约2700平方米。
（具体数量及工程量请根据现场勘察为准）
五、项目完成期限
2026年12月31日
六、项目概况和目标
为进一步规范博物馆文物展陈照明标准、提升公共参观服务环境、落实节能降耗及安全生产要求，解决现有照明设备老化光衰、显色性不足、光照不均、频闪眩光、能耗较高、控制系统老旧、线路不规范等问题，依据《博物馆照明设计规范》（GB/T 23863-2009）、《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）及消防相关规范，对本馆三个临时展厅、公共区域进行照明系统改造。项目包含原有老旧照明设备拆除、线材及辅材更换、全新专业照明设备供货、安装布线、智能系统调试、灯光效果校准、场地复原、验收交付、人员培训及全套售后质保服务，确保改造后灯光系统满足文物保护、观展舒适、安全合规、节能运维、场景适配五大要求。
7、 项目采购需求
本项目的改造提升内容包含原有老旧灯光设备拆除、全新专业照明设备供货、安装调试、线路规整、系统优化、验收交付及售后维保等全部内容。
（一）采购范围
1.实施范围为青岛市博物馆东区一层临时展厅（两个）、二层临时展厅（一个），东区一、二层当代艺术空间，西区北魏石造像展示空间，东区常设开幕式举办空间，覆盖面积约2700平方米。
（二）采购内容
1.原有设施拆除：老旧灯具、灯带、轨道、镇流器、驱动电源、照明开关、老旧控制器及破损线路等拆除、清运（其中当代艺术空间因安装位檐口外凸，轨道需现场调整轨道结构、变更安装固定方式的，须将改造造成的吊顶、檐口破损修复复原）；
2.线路改造升级：现场线路检测、故障线路更换、老旧线路全线规整、国标阻燃线材穿管铺设、线路标识固化、强弱电分离规整；
3.设备供货安装：全新专业展陈灯具、智能调光控制系统、配套辅材全套供货，并按规范安装固定；
4.系统调试校准：分区分组灯光调试、照度色温校准、调光功能测试、应急联动测试、系统稳定性调试、整体灯光效果优化；
5.现场文明施工：施工全过程成品保护、防尘防护、安全防护、施工垃圾日产日清、完工场地复原清洁；
6.交付运维服务：竣工资料整理、验收配合、甲方人员操作及运维培训、质保期维保、终身技术支持。
（三）技术标准与规范依据
本项目所有设备、施工工艺、验收标准必须严格执行国家及行业现行有效规范，包含但不限于：
1.《博物馆照明设计规范》（GB/T 23863-2009）；
2.《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）；
3.《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）；
4.《建筑设计防火规范》（GB 50016）；
5.LED灯具国家3C认证标准、节能产品认证标准；
6.应急照明和疏散指示系统技术标准（GB 51309-2018）。
（四）技术要求
1.展厅、展柜照明设备要求：针对书画、织物、漆器、瓷器、铜器、陶器、玉器等文物设计保护性专业照明，无文物损伤风险，色彩还原精准，适配长期展陈使用；
2.公共区域照明设备要求：针对北魏石造像陈列展示要求、开幕式功能需求，兼顾文物保护、通行安全、参观体验、节能降耗、消防应急等需求，适配高频次、长时间公共运营场景使用；
3.所有改造线路采用国标阻燃电线，严格执行穿管暗敷/规整敷设标准，线路排布整齐、标识清晰、强弱电分离，无私拉乱接、裸露线路，完全符合消防安全及电气施工规范；
4.照明控制系统支持分区、分组、分区域独立控制，可实现开关、调光、场景模式切换，操作简洁、运维便捷。系统运行稳定，无灯光串扰、闪烁、控制失灵、延时失效等问题，支持7×24小时长期稳定运行。
（五）施工管理要求
1.施工前对展厅、展柜、地面、墙面等施工涉及的区域进行全覆盖防尘、防磕碰、防划伤保护；
2.施工人员须具备相应作业资质，严格遵守博物馆安防、消防、施工管理规定，高空作业、用电作业严格执行安全规范，全程落实安全防护措施，施工期间发生的一切安全事故、人员伤亡、财产损失均由中标人全权负责；
3.过程中产生的垃圾、废旧灯具、废弃线材等全部清理清运，施工区域涉及的展厅、展柜、地面、墙面清洁复原，保持场馆整洁原貌；
4.所有线路敷设、隐蔽施工工序须提前报采购人查验，验收合格后方可进行下一道工序施工，隐蔽工程须留存完整影像及验收资料。
（六）设备质量与验收标准
1.所有投标供货设备为全新原厂正品、未使用、无翻新、无瑕疵，具备3C认证、节能认证、产品合格证、出厂检测报告等完整资质文件；所有参数不低于本招标需求标准，采购人有权随机抽样送检，检测不合格的，中标人须无条件免费更换、整改，并承担全部检测及损失费用；
2.项目完工后，中标人须提交完整竣工图纸、设备资料、检测报告、施工台账、运维手册等全套验收资料；采购人依据国家规范及本采购需求逐项验收，灯光参数、施工质量、系统功能全部达标为验收合格，验收不合格须无条件限期整改，直至验收合格，产生的所有费用由中标人承担。
（七）售后服务与质保承诺
1.项目整体质保期不少于3年，核心展陈专业灯具质保期不少于5年，质保期自整体项目竣工验收合格之日起计算；
2.质保期内设备及系统出现故障，中标人2小时内线上响应，24小时内到场处置，48小时内完成故障修复，重大故障优先加急处理；
3.质保期内非人为损坏的设备故障、线路故障、系统故障，全部免费维修、免费更换配件及设备，无任何隐性收费；
4.项目交付后免费提供1—2次现场实操培训，覆盖系统操作、灯光调试、日常养护、简单故障排查等内容，确保运维人员熟练操作；
5.质保期满后，中标人提供终身成本价维修服务，持续提供技术咨询、系统优化、设备升级指导服务。
（八）供应商资格及商务要求
1.供应商须为独立法人单位，具备有效的营业执照，能够独立承担民事责任及本项目全部履约责任；
2.供应商须具备照明工程相关施工服务能力，拥有博物馆、文化馆、美术馆、展厅等同类文旅场馆灯光改造项目业绩者优先；
3.本项目不接受联合体投标，不允许转包、违法分包，一经发现取消中标资格、解除合同并追究违约责任；
4.本项目为总价包干报价，投标报价包含设备采购、运输、装卸、耗材、拆除、安装、调试、人工、安全防护、垃圾清运、培训、质保、税费等全部费用，采购人无需额外支付任何费用；
[bookmark: _GoBack]5.供应商须承诺完全响应本项目全部技术、施工、售后条款，严格履约，若出现质量不达标、工期延误、服务违约等情况，自愿承担相应违约责任。
（九）其他要求
1.所有设计、作品、产品必须保证无知识产权纠纷；
2.投标人须自行踏勘现场，充分了解项目现场施工条件、改造范围及施工难点，投标报价包含所有现场适配费用，后期不因现场条件差异提出加价或延期申请；
3.项目所有施工、改造、交付标准以满足博物馆正常运营、文物保护、消防安检、行业验收为最终准则。
8、 联系方式
采购人：青岛市博物馆
联系人：洪菲斐、李婷
联系方式：0532-88896305、0532-88890968
本次公开的采购需求是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
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